|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | VOZILO 3 | ***Priloga 7/3*** |

|  |
| --- |
| **TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – VOZILO 3** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Izpolni ponudnik z navedbo oziroma načinom izpolnitve posamezne zahteve** |
| Znamka vozila: |  |
| Tip vozila: |  |
| Izvedenka: |  |
| Rabljeno ali novo električno tovorno vozilo v vrednosti do 37.000 € z DDV |  |
| Starost vozila: ne starejše od letnik 2023 |  |
| Prevoženo število kilometrov: do največ 7.500 km na rok za oddajo ponudbe |  |
| Moč motorja vsaj 57 kW |  |
| Prednji pogon |  |
| Menjalnik: avtomatski |  |
| Dolžina vozila med 5.300 mm in 5.550 mm. |  |
| Širina vozila med 1.800 mm in 1.970 mm. |  |
| Kapaciteta baterije vsaj 75 kWh. |  |
| Doseg vozila po WLTP minimalno 325 km |  |
| Možnosti polnjenja na AC polnilnicah vsaj 11kW in CCS polnilnih postajah vsaj 100kW. |  |
| Max hitrost vozila vsaj 130 km/h. |  |
| Velikost platišč 16 col. |  |
| Število sedežev 3. |  |
| Število vrat 4. |  |
| Zunanja bela barva vozila. |  |
| Avtomatska klimatska naprava (zaželeno dvopodročna) |  |
| Električni pomik sprednjih stekel. |  |
| Avtoradio z Bluetooth za prostoročno telefoniranje. |  |
| Parkirni senzorji zadaj s kamero za vzvratno vožnjo 180 stopinj |  |
| Volanski obroč oblečen v usnje |  |
| Prednji meglenki |  |
| Polnilni kabel za gospodinjsko vtičnico in javne polnilne postaje. |  |
| Regulator hitrosti z omejevalnikom hitrosti |  |
| Vlečna kljuka |  |
| Samodejni preklop med kratkimi in dolgimi lučmi |  |
| Električno nastavljivi in ogrevani zunanji vzvratni ogledali |  |
| Dvokrilna vrata zadaj z odpiranjem 180°, pločevinasta |  |
| Brez stranskih oken v drugi vrsti |  |
| Prednja Brisalca s senzorjem za dež |  |
| Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice) mora biti priložena. |  |
| Gumijaste preproge |  |
| Vgradnje rotacijskih luči na strehi vozila skladno z navodili naročnika in zakonskimi zahtevami (izvede izbrani ponudnik) |  |
| Dovolitev polepitve vozila z nalepkami, v skladu z vizualno podobo podjetja |  |
| Vgradnja delavnice skladno z zahtevami naročnika (izvede izbrani ponudnik) |  |
| Opis vgrajene delavnice:   * Ravno trdno dno iz vodoodporne vezane plošče v sivi barvi, z inox zaključki s šalčkami za pritrditev tovora. * Obložene vse tri strani vozila (levo, desno in spredaj), z vodoodporno zaščito tudi na zadnjih vratih * Zaščite kolotekov levo in desno |  |
| V ceni najema so vključeni vsi stroški servisa vozil, registracije, tehnični pregledi in menjave pnevmatik, letna vinjeta |  |
| Zahtevani servisni interval mora biti v skladu z navodili proizvajalca ponujenega vozila. |  |
| Dobava vozila v 10 koledarskih dneh od podpisa pogodbe |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |

Obvezna priloga:

* tehnična dokumentacija proizvajalca ponujenega vozila (opisi, kataloge, brošure, tehnični podatki)