|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Priloga 7/6*** |

|  |
| --- |
| **TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – SKLOP št. 6, postavka 13: SPECIALNO TOVORNO VOZILO – FURGON (za prevoz pogrebnega moštva) – oznaka N1G tovorno vozilo, BB furgon - ŽALE** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Izpolni ponudnik z navedbo oziroma načinom izpolnitve posamezne zahteve** | |
| Znamka vozila: |  | |
| Tip vozila: |  | |
| Izvedenka: |  | |
| **OSNOVNE ZAHTEVE :** |  | |
| Prostornina motorja ccm: 1800 – 2200 (zaželen motor) |  | |
| Gorivo: dizel |  | |
| Moč motorja v kW: 110 – 125 |  | |
| Dolžina tovornega prostora mm: 3200 – 3450 |  | |
| Zunanja dolžina mm : 6900 – 7100 |  | |
| Notranja višina v mm: 1900 – 2100 |  | |
| Zunanja širina mm: 1980 – 2050 (brez ogledal) |  | |
| Zunanja višina vozila do 2800 mm |  | |
| Nosilnost v kg najmanj: 800 kg (brez predelave) |  | |
| Medosna razdalja mm: 4200 – 4400 |  | |
| Število sedežev: 1+1+ 4 sedežev |  | |
| Število vrat: 4 (2 spredaj,drsna vrata na desni strani, zadnja dvokrilna vrata |  | |
| **OPREMA :** |  | |
| 6-stopenjski ročni menjalnik |  | |
| Pogon: na zadnji kolesi |  | |
| Barva: atlantidno modra |  | |
| Sedeži: oblazinjeno blago |  | |
| Servo volan nastavljiv po višini in globini |  | |
| Varnostna blazina za voznika in sovoznika |  | |
| ESP; elektronski stabilizacijski program |  | |
| ABS zavorni sistem |  | |
| Protipožarni varnostni sistem v primeru trčenja |  | |
| Asferično ogledalo na voznikovi strani ter konveksno na sovoznikovi strani |  | |
| Drsna vrata v tovornem prostoru desno z fiksnim oknom |  | |
| Okno na levi stranki za voznikom brez možosti odpiranja |  | |
| Dvokrilna zadnja vrata brez oken |  | |
| Tretja zavorna luč |  | |
| Sistem za preprečevanje zagona motorja |  | |
| Zvočni signal za vzvratno vožnjo |  | |
| Prostornina za prevoz tovora: od 8 – 10,5 m3 |  | |
| Daljinsko centralno zaklepanje vozila z dvema ključema |  | |
| Klimatska naprava v voznikovi kabini: pol avtomatska ali avtomatska |  | |
| Električni pomik stekel v voznikovi kabini |  | |
| Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali, ter električno sklopljivi |  | |
| Avtomatsko prižiganje luči |  | |
| Senzor za dež |  | |
| Asistent za bočni veter |  | |
| Avtoradio z prostorčnim telefoniranjem |  | |
| Senzorji za parkiranje spredaj in zadaj z kamero zadaj |  | |
| Več funkcijski volan, upravljanje radia in prostoročno telefoniranje |  | |
| Voznikov sedež z naslonom za roko, nastavljiv po višini in naklonu |  | |
| Radius obračanja: 15 – 17 m |  | |
| Servo zapiranje drsnih vrat |  | |
| Posoda za gorivo od 60 – 80 litrov |  | |
| Konzola menjalnika, optimizirana za sovoznika |  | |
| Vozilo z možnostjo vleke do 3500kg |  | |
| Zavesice na kolesih spredaj |  | |
| Zaščitne zavesice zadaj |  | |
| Rezervno kolo + pribor za menjavo pnevmatike |  | |
| Platišča kovinska z pnevmatikami 16 col |  | |
| Barva zasteklitve zadnjega dela vozila v barvi vozila |  | |
| Predelava vozila obešalniki za plašče, nosilci za vence, police za klobuke, oz. po naših zahtevah |  | |
| Stropna ter stranska obloga v tovornem delu |  | |
| Ročaj za vstopanje za voznika in sovoznika |  | |
| Emisijski izpušni standard: najmanj Euro 6 |  | |
| Vsi dokumenti za registracijo (homologacija, račun, servisna knjižica, navodila z uporabo v slovenskem jeziku). |  | |
| Gasilni aparat 2 kg, obvezna oprema, gumi tepihi v voznikovi kabini |  | |
| **ROK DOBAVE IN GARANCIJA** | | |
| Rok dobave:največ 4 mesece |  | |
| Garancijska – jamstvo: minimalno 2 leti od datuma dobave. |  | |
| **SERVISIRANJE:** | |  | |
| Servis: Ponudnik mora zagotavljati servis in rezervne dele najmanj 10 let. | |  | |
| Navedba pooblaščenih servisov: | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |

Obvezna priloga:

* tehnična dokumentacija proizvajalca ponujenega vozila (opisi, kataloge, brošure, tehnični podatki)