|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Priloga 7/6*** |

**TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – SKLOP št. 6, postavka 12: SPECIALNO TOVORNO VOZILO – FURGON (za prevoz pokojnikov) N1G tovorno vozilo, BB furgon, predelano v pogrebno vozilo M1G osebni avtomobil, SD pogrebno vozilo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Izpolni ponudnik z navedbo oziroma načinom izpolnitve posamezne zahteve** |
| Znamka vozila: | | |  |
| Tip vozila: | | |  |
| Izvedenka: | | |  |
| OSNOVNE ZAHTEVE | | |  |
| Prostornina motorja ccm: 1800 – 2200 | | |  |
| Gorivo: dizel | | |  |
| Moč motorja v kW: 110 – 125 | | |  |
| Dolžina tovornega prostora mm: 2.200 – 2.900 | | |  |
| Zunanja dolžina mm : 4.600 – 4.900 | | |  |
| Notranja višina v mm: 1.250 – 1.450 | | |  |
| Zunanja širina mm: 1800 – 2000 | | |  |
| Zunanja višina vozila do 1950 mm | | |  |
| Nosilnost v kg najmanj: 1045 kg (brez predelave) | | |  |
| Medosna razdalja mm: 3200 – 3500 | | |  |
| Število sedežev: 1+2 | | |  |
| Število vrat: 4 (2 spredaj,drsna vrata na desni strani, zadnja dvižna vrata | | |  |
| **OPREMA:** | | |  |
| Samodejni/avtomatski menjalnik najmanj sedem stopenjski | | |  |
| Pogon: 4x4 stalni ali samodejno vklopljiv | | |  |
| Barva: navadna modra | | |  |
| Sedeži: oblazinjeno blago | | |  |
| Stropni ročaj - držalo za sovoznika (nad vrati) | | |  |
| Servo volan nastavljiv po višini in globini | | |  |
| Bočna in čelna ojačitev potniške kabine | | |  |
| Varnostna blazina za voznika in sovoznika | | |  |
| ESP; elektronski stabilizacijski program | | |  |
| ABS zavorni sistem | | |  |
| Protipožarni varnostni sistem v primeru trčenja | | |  |
| Asferično ogledalo na voznikovi strani ter konveksno na sovoznikovi strani | | |  |
| Stranska drsna desna vrata v tovornem prostoru brez oken | | |  |
| Boki tovornega prostora brez oken | | |  |
| Enokrilna dvižna zadnja vrata brez stekel | | |  |
| Tovorni prostor opremljen z vodili za 2 krsti s posebnim varovalom za prevoz | | |  |
| Zračnik na strehi vozila za odzračevanje tovornega prostora | | |  |
| Tapecirana pregradna stena med potniškim in tovornim prostorom,boki, strop in zadnja dvižna vrata | | |  |
| Tretja zavorna luč | | |  |
| Sistem za preprečevanje zagona motorja | | |  |
| Zvočni signal za vzvratno vožnjo | | |  |
| Prostornina za prevoz tovora: od 5 – 8 m3 | | |  |
| Daljinsko centralno zaklepanje vozila z dvema ključema | | |  |
| Klimatska naprava v voznikovi kabini: ročna ali avtomatska | | |  |
| Električni pomik stekel v voznikovi kabini | | |  |
| Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali | | |  |
| Avtomatsko prižiganje in ugašanje dnevnih in nočnih luči | | |  |
| Senzor za dež | | |  |
| Asistent za bočni veter | | |  |
| Funkcija ECO Start-stop | | |  |
| Avtoradio; tovarniški radio-navigacijski sistem z natančno kartografijo Slovenije in Evrope, ki omogoča prostoročno telefoniranje z ʺBluetoothʺ povezavo | |  | |
| Merilnik vrtljaja motorja, tempomat | |  | |
| Več funkcijski volan, upravljanje radia in prostoročno telefoniranje | |  | |
| Voznikov sedež z naslonom za roko, nastavljiv po višini in naklonu | |  | |
| Radius obračanja: max 13,3 m | |  | |
| Senzorji za parkiranje spredaj in zadaj z kamero zadaj | |  | |
| Emisijski izpušni standard: najmanj Euro 6 | |  | |
| Vsi dokumenti za registracijo (homologacija, račun, servisna knjižica, navodila z uporabo v slovenskem jeziku). | |  | |
| **ROK DOBAVE IN GARANCIJA:** | |  | |
| Rok dobave: največ 4 mesece | |  | |
| Splošna garancija na vozilo: min 2 leti od datuma dobave | |  | |
| **Gasilni aparat 2 kg, obvezna oprema, gumi tepihi v voznikovi kabini** | |  | |
| **SERVISIRANJE:** |  | | | |
| Servis: Ponudnik mora zagotavljati servis in rezervne dele najmanj 10 let. |  | | | |
| Navedba pooblaščenih servisov: | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |

Obvezna priloga:

* tehnična dokumentacija proizvajalca ponujenega vozila (opisi, kataloge, brošure, tehnični podatki)