|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – sklop 1 | ***Priloga***  | ***6/1*** |

**TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ZA TOVORNO VOZILO – FURGON (za prevoz pokojnikov)**

|  |  |
| --- | --- |
| OSNOVNE ZAHTEVE |  |
| Prostornina motorja ccm: 1800 – 2200 (dizelski motor) |  |
| Moč motorja v kW: 110 – 125 |  |
| Dolžina tovornega prostora mm: 2.200 – 2.900 |  |
| Zunanja dolžina mm : 4.600 – 4.900 |  |
| Notranja višina v mm: 1.250 – 1.450 |  |
| Zunanja širina mm: 1800 – 2000 |  |
| Zunanja višina vozila do 1950 mm |  |
| Nosilnost v kg najmanj: 950 kg (brez predelave) |  |
| Medosna razdalja mm: 3200 – 3500 |  |
| Število sedežev: 1+2 |  |
| Število vrat: 4 (2 spredaj,drsna vrata na desni strani, zadnja dvižna vrata |  |
| **OPREMA:** |  |
| Samodejni/avtomatski menjalnik najmanj sedem stopenjski |  |
| Pogon: 4x4 stalni ali samodejno vklopljiv |  |
| Barva: navadna modra |  |
| Sedeži: oblazinjeno blago |  |
| Servo volan nastavljiv po višini in globini |  |
| Bočna in čelna ojačitev potniške kabine |  |
| Varnostna blazina za voznika in sovoznika |  |
| ESP; elektronski stabilizacijski program |  |
| ABS zavorni sistem |  |
| Protipožarni varnostni sistem v primeru trčenja |  |
| Asferično ogledalo na voznikovi strani ter konveksno na sovoznikovi strani |  |
| Stranska drsna desna vrata v tovornem prostoru brez oken |  |
| Boki tovornega prostora brez oken |  |
| Enokrilna dvižna zadnja vrata brez stekel |  |
| Tovorni prostor opremljen z vodili za dve krsti s posebnim varovalom za prevoz do dveh transportnih krst |  |
| Zračnik na strehi voza za odzračevanje tovornega prostora |  |
| Tapecirana pregradna stena med potniškim in tovornim prostorom,boki, strop in zadnja dvižna vrata  |  |
| Tretja zavorna luč |  |
| Sistem za preprečevanje zagona motorja |  |
| Zvočni signal za vzvratno vožnjo |  |
| Prostornina za prevoz tovora: od 5 – 8 m3 |  |
| Daljinsko centralno zaklepanje vozila z dvema ključema |  |
| Klimatska naprava v voznikovi kabini: ročna ali avtomatska |  |
| Električni pomik stekel v voznikovi kabini |  |
| Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali |  |
| Avtomatsko prižiganje in ugašanje dnevnih in nočnih luči |  |
| Senzor za dež |  |
| Asistent za bočni veter |  |
| Funkcija ECO Start-stop |  |
| Avtoradio; tovarniški radio-navigacijski sistem z natančno kartografijo Slovenije in Evrope, ki omogoča prostoročno telefoniranje z ʺBluetoothʺ povezavo |  |
| Merilnik vrtljaja motorja, tempomat |  |
| Meglenki spredaj |  |
| Več funkcijski volan, upravljanje radia in prostoročno telefoniranje  |  |
| Voznikov sedež z naslonom za roko, nastavljiv po višini in naklonu |  |
| Radius obračanja: max 12 m |  |
| Senzorji za parkiranje spredaj in zadaj |  |
| Emisijski izpušni standard: najmanj Euro 6 |  |
| Vsi dokumenti za registracijo (homologacija, 2 x račun, servisna knjižica, navodila z uporabo v slovenskem jeziku). |  |
| **ROK DOBAVE IN GARANCIJA:** |  |
| Rok dobave: 50 dni |  |
| Servis: Ponudnik mora zagotavljati servisiranje in rezervne dele najmanj 10 let. Servis mora prodajalec izvesti na lokaciji naročnika oz. vozilo na lastne stroške prevzeti pri naročniku, izvesti servis ter pripeljati vozilo na lokacijo naročnika. Rok za izvedbo servisa in dostavo vozila nazaj je največ 48 ur od pisnega naročila naročnika. |  |
| Splošna garancija na vozilo: min 2 leti od datuma dobave protikorozijska zaščita: najmanj 5 let |  |
| **Gasilni aparat 2 kg, obvezna oprema, gumi tepihi v voznikovi kabini** |  |
| **OSNOVNI PODATKI O PONUJENEM VOZILU:** |  |
| Proizvajalec vozila: |  |
| Tip vozila: |
| Cena vozila z DDV: |  |
| Poraba energenta, izražena v l/km ali kWh/km ali kg/km |  |
| Emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v kg/km |  |
| Emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km |  |
| Emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) |  žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |

**Obvezna priloga:**

* tehnična dokumentacija proizvajalca oziroma potrdilo o skladnosti za ponujeno vozilo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – sklop 2 | ***Priloga***  | ***6/2*** |

**TEHNIČNE ZAHTEVE ZA TOVORNO VOZILO – FURGON (za prevoz pogrebnega moštva)**

|  |  |
| --- | --- |
| **OSNOVNE ZAHTEVE :** |  |
| Prostornina motorja ccm: 1800 – 2200 (dizelski motor) |  |
| Moč motorja v kW: 110 – 125 |  |
| Dolžina tovornega prostora mm: 3200 – 3450 |  |
| Zunanja dolžina mm : 6900 – 7100  |  |
| Notranja višina v mm: 1900 – 2100 |  |
| Zunanja širina mm: 1980 – 2050 (brez ogledal) |  |
| Zunanja višina vozila do 2800 mm |  |
| Nosilnost v kg najmanj: 800 kg (brez predelave) |  |
| Medosna razdalja mm: 4200 – 4400 |  |
| Število sedežev: 1+2+ 3 sedežev  |  |
| Število vrat: 4 (2 spredaj,drsna vrata na desni strani, zadnja dvokrilna vrata |  |
| **OPREMA :** |  |
| 6-stopenjski ročni menjalnik |  |
| Pogon: 4x4 pogon vklopljiv z reduktorjem |  |
| Barva: atlantidno modra |  |
| Sedeži: oblazinjeno blago |  |
| Servo volan nastavljiv po višini in globini |  |
| Varnostna blazina za voznika in sovoznika |  |
| ESP; elektronski stabilizacijski program |  |
| ABS zavorni sistem |  |
| Protipožarni varnostni sistem v primeru trčenja |  |
| Asferično ogledalo na voznikovi strani ter konveksno na sovoznikovi strani |  |
| Drsna vrata v tovornem prostoru desno z fiksnim oknom |  |
| Okno na levi stranki za voznikom brez možosti odpiranja |  |
| Dvokrilna zadnja vrata brez oken |  |
| Tretja zavorna luč |  |
| Sistem za preprečevanje zagona motorja |  |
| Zvočni signal za vzvratno vožnjo |  |
| Prostornina za prevoz tovora: od 8 – 10,5 m3 |  |
| Daljinsko centralno zaklepanje vozila z dvema ključema |  |
| Klimatska naprava v voznikovi kabini: pol avtomatska ali avtomatska |  |
| Električni pomik stekel v voznikovi kabini |  |
| Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali, ter električno sklopljivi |  |
| Avtomatsko prižiganje luči |  |
| Senzor za dež |  |
| Asistent za bočni veter |  |
| Avtoradio z prostorčnim telefoniranjem |  |
| Senzorji za parkiranje spredaj in zadaj z kamero zadaj |  |
| Več funkcijski volan, upravljanje radia in prostoročno telefoniranje  |  |
| Voznikov sedež z naslonom za roko, nastavljiv po višini in naklonu |  |
| Radius obračanja: 15 – 17 m |  |
| Servo zapiranje drsnih vrat |  |
| Večja posoda za gorivo od 80 – 100 litrov |  |
| Konzola menjalnika, optimizirana za sovoznika |  |
| Zavesice na kolesih spredaj |  |
| Zaščitne zavesice zadaj |  |
| Rezervno kolo + pribor za menjavo pnevmatike |  |
| Pnevmatike M + S  |  |
| Barva zasteklitve zadnjega dela vozila v barvi vozila |  |
| Stopnica ob zadnjih vratih |  |
| Predelava vozila obešalniki za plašče, nosilci za vence, police za klobuke, oz. po naših zahtevah |  |
| Stropna ter stranska obloga v tovornem delu |  |
| Ročaj za vstopanje za voznika in sovoznika |  |
| Emisijski izpušni standard: najmanj Euro 6 |  |
| Vsi dokumenti za registracijo (homologacija, 2 x račun, servisna knjižica, navodila z uporabo v slovenskem jeziku). |  |
| Gasilni aparat 2 kg, obvezna oprema, gumi tepihi v voznikovi kabini |  |
| **ROK DOBAVE IN GARANCIJA** |
| Rok dobave:50 dni |  |
| Splošna garancijska doba: minimalno 2 leti od datuma dobave. protikorozijska zaščita: najmanj 5 let |  |
| Zagotavljanje rezervnih delov in vzdrževanje: najmanj 8 let od datuma dobave |  |
| **OSNOVNI PODATKI O PONUJENEM VOZILU:** |  |
| Proizvajalec vozila: |  |
| Tip vozila: |
| Cena vozila z DDV: |  |
| Poraba energenta, izražena v l/km ali kWh/km ali kg/km |  |
| Emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v kg/km |  |
| Emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km |  |
| Emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km |  |
| Najvišji dovoljeni izpust vsaj ene emisije je 10 % nižji kot jih kot najvišje dovoljene določa zadnji standard EURO. | DA / NE / Vrednost: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) |  žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |

**Obvezna priloga:**

* tehnična dokumentacija proizvajalca oziroma potrdilo o skladnosti za ponujeno vozilo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – sklop 3 | ***Priloga***  | ***6/3*** |

**TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ZA OSEBNO VOZILO – ZA POTREBE KURIRSKE SLUŽBE**

|  |  |
| --- | --- |
| **OSNOVNE ZAHTEVE** |  |
| prostornina motorja v ccm: 1100-1500 (CNG – stisnjen zemeljski plin in bencinski motor) |  |
| moč motorja v KW: 70-100  |  |
| prostornina prtljažnega dela: min 0,9 m3 |  |
| dolžina vozila v mm: 4.300 – 4.500 |  |
| višina vozila v mm: max. 1850 |  |
| notranja višina v potniškem delu v mm: 1200 – 1350 |  |
| zunanja širina (brez ogledal) v mm: max 1.800 |  |
| nosilnost kg: min 480 |  |
| medosna razdalja v mm: 2.600-2.800 |  |
| število sedežev: 5  |  |
| število vrat: voznikova in sovoznikova vrata, drsna desna in leva vrata s steklom, zadaj dvižna enokrilna vrata s steklom |  |
| **OPREMA:** |  |
| ročni šeststopenjski menjalnik  |  |
| barva : navadna bela  |  |
| sedeži: oblazinjenje blago |  |
| servo volan |  |
| varnostna blazina za voznika |  |
| varnostna blazina za sovoznika |  |
| stranski zračni blazini za voznika in sovoznika |  |
| ABS zavorni sistem |  |
| asferično ogledalo na voznikovi strani |  |
| sredinska konzola nastavljiva po višini in dolžini |  |
| volan nastavljiv po višini in globini |  |  |  |
| enokrilna dvižna zadnja vrata s steklom |  |
| voznikov sedež nastavljiv tudi po višini |  |   |
| tretja zavorna luč |  |
| meglenki v sprednjem odbijaču |  |
| sistem za preprečevanje zagona motorja  |  |
| avtomatsko prižiganje in ugašanje dnevnih luči |  |  |
| dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje/ odklepanje |  |
| klimatska naprava: ročna |  |
| avtoradio z bluetooth povezavo za prostoročno telefoniranje |  |
| merilnik vrtljajev |  |
| radius obračanja: največ 11,5 m |  |
| pogon: prednji |  |
| senzor za parkiranje zadaj |  |
| prečni strešni nosilci za prevoz blaga |  |
| emisijski standard: min Euro 6 |  |
| komplet obvezne opreme, (prva pomoč, varnostni trikotnik, žarnice in odsevni jopič ter gumi predpražniki za voznika,sovoznika in potnike |  |
| vsi dokumenti za registracijo (homologacija, 2 x račun, servisna knjižica , navodila za uporabo,...) |  |
| **ROK DOBAVE IN GARANCIJA:** |  |
| rok dobave: 50 dni |  |
| garancija: 5 let brez omejitev kilometrov  |  |
| protikorozijska zaščita: 12 let |  |
| Servis: Ponudnik mora zagotavljati servisiranje in rezervne dele najmanj 10 let. |  |
| **OSNOVNI PODATKI O PONUJENEM VOZILU:** |  |
| Proizvajalec vozila: |  |
| Tip vozila: |
| Cena vozila z DDV: |  |
| Poraba energenta, izražena v l/km ali kWh/km ali kg/km |  |
| Emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v kg/km |  |
| Emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km |  |
| Emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km |  |
| Najvišji dovoljeni izpust vsaj ene emisije je 10 % nižji kot jih kot najvišje dovoljene določa zadnji standard EURO. | DA / NE / Vrednost: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) |  žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |

**Obvezna priloga:**

* tehnična dokumentacija proizvajalca oziroma potrdilo o skladnosti za ponujeno vozilo