**Tehnična specifikacija št. VKS-157/24**

**za javno naročilo »Dobava transportnih trakov, izdelava spojev, vulkanizacije trakov in obnova transportnih trakov«**

Predmet javnega naročila je dobava transportnih trakov, izdelava spojev transportnih trakov, vulkanizacija transportnih trakov, ter obnova in vzdrževanje transportnih naprav ter njihovih pripadajočih komponent.

Naročnik ima v objektih MBO nameščene transportne naprave proizvajalcev Bluetech, Kühne in Westeria. Transportne naprave so različnih širin, dolžin in specifikacij glede na tehnološke potrebe. Poleg klasičnih gumi transportnih trakov se v objektih nahaja tudi nekaj specialnih izvedb trakov kot so izvedbe z gumijastimi prečnimi lamelami na magnetnih izločevalcih, s kovinskimi prečnimi lamelami na transportnih trakovih, kjer je kot vzpenjanja velik, specialne transportne trakove v PVC izvedbi ter drsne trakove.

**Tehnična specifikacija:**

1. **Dobava transportnih trakov:**
2. Gumijasti transportni trakovi:

* EP400/3 4/2:
* širina: 1200 mm,
* oljeodporni težko vnetljivi,
* Tip: K MOR,
* EP400/3 4/2:
* širina: 1000 mm,
* oljeodporni težko vnetljivi,
* Tip: K MOR,
* EP400/3 4/2:
* širina: 800 mm,
* oljeodporni težko vnetljivi ,
* Tip: K MOR,
* EP400/3 4/2:
* Širina: 2000 mm,
* oljeodporni,
* Tip: MOR,
* EP400/3 4/2:
* Širina: 1600 mm,
* oljeodporni,
* Tip MOR,
* EP400/3 4/2 :
* širina: 1400 mm,
* oljeodporni,
* Tip: MOR,
* EP400/3 4/2:
* širina: 1200 mm,
* oljeodporni,
* Tip: MOR,
* EP400/3 4/2:
* širina: 1000 mm,
* oljeodporni,
* Tip: MOR,
* EP400/3 4/2:
* širina: 800 mm,
* oljeodporni,
* Tip: MOR,
* EP400/3 4/2:
* širina: 650 mm,
* oljeodporni,
* Tip: MOR.

1. Spojeni gumijasti transportni trakovi:

* EP250/2 2/2:
* 3000 x 10750 mm, z obojestranskim trapeznim nazobčenim profilom 30 x 15 mm (vulkanizirano ali lepljeno),
* "Tip MOR";

1. PVC transportni trakovi:

* PVC Trak z dajalnikom impulzov EM 10/2 0; 1:
* Dimenzije: 2660 mm × 10700 mm.

1. Drsni gumijasti transportni trakovi:

* Transportni trak za DBP Oiltech DIN OR EP 400/3, 3+0:
* širina: 2000 mm,
* dolžina: pribl. 12000 mm
* Trak je razslojen na mero 10650 mm
* število slojev: 3,
* tip: CS 40 OX,
* Transportni trak za Gbf 342203 2a-c:
* širina: 1400 mm,
* dolžina: pribl. 11,7 m
* število slojev: 3,
* tip: CS 40 OX,
* Transportni trak za Gbf 342203 2a-c:
* širina: 2800 mm,
* dolžina: pribl. 11,7 m
* število slojev: 3,
* tip: CS 40 OX,
* Transportni trak za Gbf 342203 2a-c:
* širina: 2660 mm
* dolžina: 10700 mm,
* število slojev: 3,
* tip: CS 40 OX.

1. Tesnilni gumijasti trakovi:

* Gumeni tesnilni trak:
* dimenzije: 60 mm x 10mm brez korda,
* trdota: pribl. 50 ShA,
* olje odporni material,
* tip: MOR,
* Gumeni tesnilni trak:
* dimenzije: - 70 mm x 10 mm brez korda,
* trdota: pribl. 50 ShA,
* olje odporni material,
* tip: MOR,
* Gumeni tesnilni trak:
* dimenzije: 200 mm x 10 mm,
* trdota: pribl. 60 ShA,
* olje odporni material v presipih,
* tip: MOR.

**DOKAZILA:**

**Ponudnik mora za ponujene transportne trakove (tj. blago, zahtevano v podtočki a, tč. 1 Tehnične specifikacije) priložiti tehnično dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da ponujeni trakovi izpolnjujejo tehnične zahteve.**

1. **Dobava materiala/nadomestnih delov**

Naročnik bo material/nadomestne dele naročal v času veljavnosti okvirnega sporazuma.

Opis ostalega materiala (poleg transportnih trakov), ki bo tudi predmet dobav, je razviden iz ponudbenega predračuna (Pos. 21. do 31., tč. 2. BLAGO ponudbenega predračuna), ki je priloga razpisne dokumentacije.

1. **Planirana preventivna servisno vzdrževalna dela zajemajo naslednje:**

* Vroče spajanje trakov širine do vključno 650 mm, vključno z demontažo in montažo na sistem z vsemi ostalimi stroški
* Vroče spajanje trakov širine od 651 mm do vključno 800 mm, vključno z demontažo in montažo na sistem z vsemi ostalimi stroški
* Vroče spajanje trakov širine od 801 mm do vključno 1000 mm, vključno z demontažo in montažo na sistem z vsemi ostalimi stroški
* Vroče spajanje trakov širine od 1001 mm do vključno 1200 mm, vključno z demontažo in montažo na sistem z vsemi ostalimi stroški
* Vroče spajanje trakov širine od 1201 mm do vključno 1400 mm, vključno z demontažo in montažo na sistem z vsemi ostalimi stroški
* Vroče spajanje trakov širine od 1401 mm do vključno 1600 mm, vključno z demontažo in montažo na sistem z vsemi ostalimi stroški
* Hladno spajanje trakov širine do vključno 650 mm, vključno z demontažo in montažo na sistem z vsemi ostalimi stroški
* Hladno spajanje trakov širine od 651 mm do vključno 800 mm, vključno z demontažo in montažo na sistem z vsemi ostalimi stroški
* Hladno spajanje trakov širine od 801 mm do vključno 1000 mm, vključno z demontažo in montažo na sistem z vsemi ostalimi stroški
* Hladno spajanje trakov širine od 1001 mm do vključno 1200 mm, vključno z demontažo in montažo na sistem z vsemi ostalimi stroški
* Hladno spajanje trakov širine od 1201 mm do vključno 1400 mm, vključno z demontažo in montažo na sistem z vsemi ostalimi stroški
* Hladno spajanje trakov širine od 1401 mm do vključno 1600 mm, vključno z demontažo in montažo na sistem z vsemi ostalimi stroški
* Hladno spajanje trakov širine od 1601 mm do vključno 2200 mm, vključno z demontažo in montažo na sistem z vsemi ostalimi stroški
* Vulkanizacija prečnih profilov na trak (cena za en profil dimenzije 60 x 10 x 500 mm),
* Hladna vulkanizacija prečnih profilov na trak (cena za en profil dimenzije 60 x 10 x 500 mm),
* Vulkanizacija vzdolžnih profilov na trak (profil 10 x 30 mm),
* Hladna vulkanizacija vzdolžnih profilov na trak (profil 10 x 30 mm),
* Hladno gumiranje valjev (dimenzija Ø324 mm x do vključno širine 1300 mm),
* Hladno gumiranje valjev (dimenzija Ø324 mm x od širine 1301 mm do vključno širine 2200 mm),
* čiščenje in vijačenje sistema, montaža traku, popravilo poškodovanih trakov in podobna dela.

1. **Izredna servisno vzdrževalna dela zajemajo:**

Predmet naročila so tudi nepredvidena popravila poškodb in okvar na transportnih trakovih, tesnilih in ostalih sistemih za transport materiala, ki se pojavijo med obratovanjem. Izredno vzdrževanje in servisiranje se opravijo na poziv naročnika. V tem primeru je ponudnik dolžan poslati usposobljene serviserje na pisni poziv naročnika v dogovorjenem roku od prejema poziva.