|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Priloga 7/2 -1*** |

|  |
| --- |
| **TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – SKLOP št. 2, postavka 1: OSEBNO VOZILO – DIESEL - VKS** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TEHNIČNE ZAHTEVE ZA POSTAVKO:**  **OPOMBA: količina 6x**  Ponudnik mora ponuditi enako vozilo za celotno količino vozil iz navedene postavke | **Izpolni ponudnik z navedbo oziroma načinom izpolnitve posamezne zahteve** |
| Znamka vozila: |  |
| Tip vozila: |  |
| Izvedenka: |  |
| **OSNOVNE ZAHTEVE:** |  |
| Gorivo: DIESEL |  |
| Motor : 70-80kw |  |
| Medosna razdalja: 2.900 -3.000mm |  |
| Dolžina: 4700 – 4850 mm |  |
| Širina z odprtimi ogledal: 2100 – 2150 mm |  |
| Menjalnik: ročni, najmanj 6-stopenjski |  |
| Barva: bela, navadna |  |
| Prostornina prtljažnega prostora: najmanj 800 l |  |
| Sedeži: 5 |  |
| Vrata: min. 4 + dvižna vrata zadaj |  |
| **OPREMA:** |  |
| Pomoč pri speljevanju v klanec |  |
| Daljinsko centralno zaklepanje |  |
| Sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESP) |  |
| Avtomatski vklop luči ob zagonu motorja in avtomatski brisalci |  |
| Sistem proti blokiranju koles (ABS) |  |
| Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika |  |
| Samodejna ali ročna klimatska naprava |  |
| Električno nastavljivi zunanji ogledali |  |
| Sistem za posredni nadzor tlaka v pnevmatikah |  |
| Električni servo volan |  |
| Najmanj 15 palčna platišča |  |
| Kit za popravilo pnevmatik |  |
| Deljena zadnja klop |  |
| Daljinsko centralno zaklepanje |  |
| Potovalni računalnik |  |
| Električni pomik stekel |  |
| Parkirni senzorji zadaj |  |
| Radio AM/FM z DAB in USB vhodom. Možnost povezave z Bluetooth. |  |
| Meglenke ali enakovreden sistem za uporabo v megli in slabši vidljivosti |  |
| Dnevne luči |  |
| USB vhod |  |
|  |  |
| **ROK DOBAVE IN GARANCIJA:** |  |
| Rok dobave: največ 5 mesecev |  |
| Garancija: Najmanj 2 leti |  |
|  |  |
| **SERVISIRANJE IN ASISTENCA:** |  |
| Vsaj 2 pooblaščena servisa na območju Mestne občine Ljubljana. |  |
| Navedba pooblaščenih servisov: | |
| 24-urna asistenca za vsa vozila |  |
| Nadomestno vozilo za čas popravila vozila |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |

Obvezna priloga:

* tehnična dokumentacija proizvajalca ponujenega vozila (opisi, kataloge, brošure, tehnični podatki)

|  |
| --- |
| ***Priloga 7/2-2*** |

|  |
| --- |
| **TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – SKLOP št. 2, postavka 2:**  **OSEBNO VOZILO – ELEKTRIČNO - VKS** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TEHNIČNE ZAHTEVE ZA POSTAVKO:**  **OPOMBA: količina 1x** | **Izpolni ponudnik z navedbo oziroma načinom izpolnitve posamezne zahteve** |
| Znamka vozila: |  |
| Tip vozila: |  |
| Izvedenka: |  |
| **OSNOVNE ZAHTEVE:** |  |
| Gorivo: Elektrika |  |
| Baterija: 45-55 kWh |  |
| Garancija na baterijo: Najmanj 8 let |  |
| Medosna razdalja: 2.900 -3.000mm |  |
| Dolžina: 4700 – 4850 mm |  |
| Širina: 2100 – 2150 mm z ogledali |  |
| Menjalnik: avtomatski |  |
| Barva: bela, navadna |  |
| Prostornina prtljažnega prostora: najmanj 800 l |  |
| Sedeži: najmanj 5 |  |
| Vrata: min. 4 + dvižna vrata zadaj |  |
| **OPREMA:** |  |
| Pomoč pri speljevanju v klanec |  |
| Daljinsko centralno zaklepanje |  |
| Sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESP) |  |
| Avtomatski vklop luči ob zagonu motorja in avtomatski brisalci |  |
| Sistem proti blokiranju koles (ABS) |  |
| Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika |  |
| Samodejna ali ročna klimatska naprava |  |
| Električno nastavljivi zunanji ogledali |  |
| Sistem za posredni nadzor tlaka v pnevmatikah |  |
| Električni servo volan |  |
| Najmanj 14 palčna platišča |  |
| Kit za popravilo pnevmatik |  |
| Deljena zadnja klop |  |
| Daljinsko centralno zaklepanje |  |
| Potovalni računalnik |  |
| Električni pomik stekel |  |
| Parkirni senzorji zadaj |  |
| Radio AM/FM z DAB in USB vhodom. Možnost povezave z Bluetooth. |  |
| Meglenke ali enakovreden sistem za uporabo v megli in slabši vidljivosti |  |
| Dnevne luči |  |
| USB vhod |  |
|  |  |
| **ROK DOBAVE IN GARANCIJA:** |  |
| Rok dobave: največ 5 mesecev | |
| Splošna garancijska doba: Minimalno 2 leti od datuma dobave |  |
|  |  |
| **SERVISIRANJE IN ASISTENCA:** |  |
| Vsaj 2 pooblaščena servisa na območju Mestne občine Ljubljana. |  |
| Navedba pooblaščenih servisov: |  |
| 24-urna asistenca za vsa vozila |  |
| Nadomestno vozilo za čas popravila vozila |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |

Obvezna priloga:

* tehnična dokumentacija proizvajalca ponujenega vozila (opisi, kataloge, brošure, tehnični podatki)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Priloga 7/2-3*** |

|  |
| --- |
| **TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – SKLOP št. 2, postavka 3: TOVORNO VOZILO – BENCIN - VKS** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TEHNIČNE ZAHTEVE ZA POSTAVKO:**  **OPOMBA: količina 2x**  Ponudnik mora ponuditi enako vozilo za celotno količino vozil iz navedene postavke | **Izpolni ponudnik z navedbo oziroma načinom izpolnitve posamezne zahteve** |
| Znamka vozila: |  |
| Tip vozila: |  |
| Izvedenka: |  |
| **OSNOVNE ZAHTEVE:** |  |
| Gorivo: Bencin |  |
| Motor: 80-85kw |  |
| Garancija: Najmanj 2 leti |  |
| Medosna razdalja: 2.700 -2.800 mm |  |
| Dolžina: 4350 – 4450 mm |  |
| Širina z odprtimi ogledali: 2100 – 2150 mm |  |
| Menjalnik: ročni, najmanj 6-stopenjski |  |
| Barva: bela, navadna |  |
| Prostornina prtljažnega prostora: najmanj 3m3 |  |
| Nosilnost: najmanj 900 kg |  |
| Sedeži: najmanj 2 |  |
| Vrata: 3+ dvokrilna vrata prtljažnega prostora |  |
| **OPREMA:** |  |
| Pomoč pri speljevanju v klanec |  |
| Daljinsko centralno zaklepanje |  |
| Sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESP) |  |
| Avtomatski vklop luči ob zagonu motorja in avtomatski brisalci |  |
| Sistem proti blokiranju koles (ABS) |  |
| Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika |  |
| Samodejna ali ročna klimatska naprava |  |
| Električno nastavljivi zunanji ogledali |  |
| Sistem za posredni nadzor tlaka v pnevmatikah |  |
| Električni servo volan |  |
| Najmanj 15 palčna platišča |  |
| Kit za popravilo pnevmatik |  |
| Predelna stena |  |
| Daljinsko centralno zaklepanje |  |
| Potovalni računalnik |  |
| Električni pomik stekel |  |
| Parkirni senzorji zadaj |  |
| Radio AM/FM z DAB in USB vhodom. Možnost povezave z Bluetooth. |  |
| Meglenke ali enakovreden sistem za uporabo v megli in slabši vidljivosti |  |
| Dnevne luči |  |
| USB vhod |  |
|  |  |
| **ROK DOBAVE IN GARANCIJA:** |  |
| Rok dobave: največ 5 mesecev |  |
| Splošna garancijska doba: Minimalno 2 leti od datuma dobave |  |
|  |  |
| **SERVISIRANJE IN ASISTENCA:** |  |
| Vsaj 2 pooblaščena servisa na območju Mestne občine Ljubljana. |  |
| Navedba pooblaščenih servisov: |  |
| 24-urna asistenca za vsa vozila |  |
| Nadomestno vozilo za čas popravila vozila |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |

Obvezna priloga:

* tehnična dokumentacija proizvajalca ponujenega vozila (opisi, kataloge, brošure, tehnični podatki)