|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Priloga 7/9*** |

|  |
| --- |
| **TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – SKLOP št. 9,**  **Tovorno vozilo z dvojno kabino, N1, BA –**  **keson s podaljšano kabino - LPT** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Izpolni ponudnik z navedbo oziroma načinom izpolnitve posamezne zahteve** | |
| Znamka vozila: |  | |
| Tip vozila: |  | |
| Izvedenka: |  | |
| Keson z dvojno kabino |  | |
| Barva kabine (Bela) |  | |
| Zadnja stena kabine zaprta (brez stekla) |  | |
| Moč motorja (115-130 kW) |  | |
| Gorivo diezel |  | |
| Tempomat |  | |
| Ekološke zahteve motorja (EURO 6) |  | |
| Medosna razdalja (3800 mm +/- 50 mm) |  | |
| Skupna dovoljena masa do vključno 3500 kg |  | |
| Avtomatski menjalnik |  | |
| Dvojna kabina 6+1 |  | |
| Višina vozila z nadgradnjo do 3100 mm (+/- 200 mm, stojna višina na kesonu 2100 mm) |  | |
| Dolžina vozila z nadgradnjo do 7000 +/- 100 mm |  | |
| Pnevmatski/hidravlični sedež za voznika |  | |
| ABS |  | |
| Klimatska naprava |  | |
| Električno nastavljiva in ogrevana bočna ogledala |  | |
| Prednje vzmetenje (torzijsko/listnato) |  | |
| Zadnje vzmetenje (listnato) |  | |
| Meglenke |  | |
| Centralni izpuh |  | |
| Montaža intervencijskega bloka na kabino |  | |
| Avtoradio (z možnostjo povezovanja s telefoni) |  | |
| Rezervni pribor (Naprave in oprema veljavna v skladu z veljavnimi zakoni in pravilniki) |  | |
| Ustrezna signalna in svetlobna oprema (svetlobni LED blok na strehi, v maski in na zadnji strani vozila. 4x svetlobne luči za osvetlitev okolice in kesona) |  | |
| Nabava in montaža blatnikov z gumi zavesicami |  | |
| Nadgradnja kesona, z lesenim (močnejša izvedba) dnom, zaščita sprednje strani (zaščitne stranice) višine 800 mm, s strani višina 400 mm-fiksna, konstrukcija cerade s pocinkani profili in lesenimi letvami) |  | |
| Nadgradnja keson s cerado (stojna višina na vozilu min. 2100 mm) |  | |
| **GARANCIJSKI ROK** |  | |
| Splošna garancijska doba: Minimalno 12 mesecev od datuma dobave. |  | |
| **DOBAVNI ROK** |  | |
| Rok dobave za predmet javnega naročila je največ 7 mesecev od dneva podpisa pogodbe. |  | |
| Vsi dokumenti za uporabo in registracijo (homologacija, račun, servisna knjižica, navodila za uporabo,...) |  | |
|  |  | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | **SERVISIRANJE IN ASISTENCA:** |  | | Vsaj 1 pooblaščen servis na območju Mestne občine Ljubljana. |  | | Navedba pooblaščenih servisov: | | | 24-urna asistenca za vsa vozila |  | | Nadomestno vozilo za čas popravila vozila |  | |  |  | | |  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |

Obvezna priloga:

* tehnična dokumentacija proizvajalca ponujenega vozila (opisi, kataloge, brošure, tehnični podatki)