Datum: 13. 9. 2018

Spoštovani,

posredujemo vam odgovor na vprašanje gospodarskega subjekta za javno naročilo št. LPT-42/18 Nakup pometalno sesalnega stroja za čiščenje površin, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:

1. Ali je dovoljena medosna razdalja 1600 mm, saj tako lahko vozilo zagotovi še večjo okretnost na majhnem prostoru?

2. Ali je lahko kabina z enim sedežem na sredini vozila, kar zagotavlja večjo preglednost na vse strani ter več prostora za voznika?

3. Ali je lahko voznikova kabina brez kipanja, ker so vsi elementi pod kabino z lahkoto dosegljivi in pregledni?
4. Ali je lahko pomik stekel ročen?

5. Ali so lahko ščetke različnih dimenzij, swtranski ščetki premera 720 mm ter prednja ščetka premera 900 mm?

6. Ali sta lahko premika stranskih ščetk sinhromna, prednje ščetke pa individualno v vseh smereh?

7. Ali je lahko regulacija nagiba stranskih ščetk ročna?

8. Ali je lahko največja hitrost vrtenja ščetk 120 obr na minuto

9. Ali je lahko volumen rezervoarja čiste vode 200 litrov?

10. Ali je lahko rezevoar reciklirane vode 175 litrov?

11. Ali je lahko pogon na vseh štirih kolesih, saj tako zagotavlja boljši oprijem v mokrih ali zimskih razmerah, ne potrebuje diferenciala in zapore, ker ima vsako kolo individualen pogon.

12. Ali je lahko širina sesalnega ustja 550 mm?

13. Ali je lahko sesalna cev premera 180 mm?

ODGOVOR:

Naročnik je pri pripravi oziroma navedbi tehničnih zahtev že upošteval minimalne zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponujen pometalno sesalni stroj za čiščenje površin. Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati minimalne zahteve naročnika ali ponudijo stroj, ki minimalne zahteva presega.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati odgovor na vprašanje z dne 13.9.2018, ki je bil objavljen na spletni strani naročnika in na Portalu javnih naročil.

Lepo pozdravljeni!

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Sektor za javna naročila