|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Priloga 7/10*** |

|  |
| --- |
| **TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – SKLOP št. 10, postavka 20:**  **ELEKTRIČNO POLTOVORNO VOZILO S PREKUCNIM ZABOJEM za vzdrževanje**  **zelenih površin in DE čiščenje - VKS** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Količina: 1 kos** | **Izpolni ponudnik z navedbo oziroma načinom izpolnitve posamezne zahteve** |
| Proizvajalec vozila: |  |
| Tip vozila: |  |
| Izvedenka: |  |
| **Osnovne zahteve:** |  |
| štirikolesno motorno vozilo kategorije N1 s prekucno nadgradnjo za zbiranje in odvažanje komunalnih odpadkov |  |
| šasija in nadgradnja mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU, če ni slovenskih, oprema, za katero se to zahteva, pa mora imeti tipsko odobritev |  |
|  |  |
| **Dokumentacija:** |  |
| Ponudnik bo dolžan predati kupcu naslednjo dokumentacijo. Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. |  |
|  |  |
| **Tehnična dokumentacija:** |  |
| dokumentacija z vsemi tehničnimi podatki, vključno s potrebnimi risbami in slikami iz katerih je razvidno, da vozilo in nadgradnja ustrezata zahtevam |  |
| navodila za upravljalno osebje s tehničnim opisom delovanja v pisni in elektronski obliki |  |
| dokumentacija za servisiranje in vzdrževanje strojev z navodili za mehanske sklope, električnimi načrti in hidravličnimi načrti v elektronski, ali pisni obliki (tehnična dokumentacija za vzdrževanje in servisiranje stroja z vsemi električnimi in hidravličnimi shemami), za vozilo in nadgradnjo |  |
| katalog rezervnih delov v elektronski obliki (spisek rezervnih delov), za vozilo in nadgradnjo. |  |
| dokumentacija nadgradnje s tehničnimi podatki, shemami in načrti vseh sistemov |  |
| navodila za manipulacijo, varno delo in izven-servisno vzdrževanje v skladu s predpisi: |  |
| SIST EN 291-1.del točka 3.20 |  |
| SIST EN 292-2. del točka 5 |  |
| SIST EN 1501-1. del točka 7 |  |
|  |  |
| **Garancijska dokumentacija:** |  |
| garancijski listi z garancijskimi pogoji |  |
| seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji |  |
|  |  |
| **Ostala dokumentacija:** |  |
| račun z vsemi podatki, potrebnimi za registracijo |  |
| Potrdilo o skladnosti, da vozilo kot celota ustreza predpisom v RS, (prvo in drugostopenjsko, če je potrebna) |  |
| potrdilo oz. poročilo o periodičnem pregledu in preskusu delovne opreme kot celote, s strani za to pooblaščenega podjetja |  |
| Oznaka CE v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. [25/2006](http://objave.uradni-list.si/bazeul/URED/2000/052/Kazalo.htm)) |  |
| Izjava o skladnosti v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. [25/2006](http://objave.uradni-list.si/bazeul/URED/2000/052/Kazalo.htm)) |  |
| Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje v skladu z Odredbo o varnosti strojev s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. [25/2006](http://objave.uradni-list.si/bazeul/URED/2000/052/Kazalo.htm)) |  |
| ponudnik bo upravljavce naročnika teoretično in praktično usposobil za varno uporabo delovne opreme v skladu z navodili za uporabo, vzdrževanje, preizkušanje in servisiranje delovne opreme proizvajalca delovne opreme ter o tem izdal naročniku, s poimenskim seznamom, pisno potrdilo o usposabljanju |  |
| Naročnik dopušča +/- 3% odstopanje od spodaj opredeljenih zahtev |  |
|  |  |
| **Garancijska dokumentacija:** |  |
| garancijska knjižica z garancijskimi pogoji |  |
| seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji |  |
|  |  |
| **Tehnični podatki:** |  |
| Kabina z dvema sedežem |  |
| Električni pogon |  |
| Moč motorja minimalno 15 kW |  |
| Baterije Litijske LiFePo4 ali enake kakovosti minimalno 14kWh |  |
| Doseg z enim polnjenjem minimalno 150 km |  |
| Čas polnjenja maximalno 7 ur |  |
| Hitrost maksimalno 50 km/h |  |
| Teža praznega vozila maksimalno 950 kg |  |
| Nosilnost minimalno 1.100 kg |  |
| Širina vozila maksimalno 1300mm |  |
| Dolžina vozila maksimalno 3700mm |  |
| Višina vozila maksimalno 1900mm |  |
| Obračalni krog maksimalno 4000mm |  |
| Medosna razdalja maksimalno 2000 mm |  |
| Akustični sistem za opozarjanje na vozila |  |
| Opozorilni signal za pešce |  |
| Svetlobni senzor za luči |  |
| Servo volan |  |
| Zaboj za shranjevanje in odlaganje na šasiji |  |
| Celoletne pnevmatike M+S |  |
| Svetlobni blok na kabini z dvema rumenima bliskavicama |  |
| Vrata steklena |  |
| Centralno daljinsko zaklepanje |  |
| Radio MP3 z Bluetooth povezavo za prostoročno telefoniranje |  |
| USB vtičnica v kabini |  |
| Električni grelec kabine |  |
| Delovna luč led izvedba |  |
| Kamera za vzvratno vožnjo |  |
| Kabel za polnjenje |  |
| Klimatska naprava |  |
| Prostornina zabojnika za odpadke prilagojena velikosti šasije min. 2 m3 |  |
| Zaboj za zbiranje odpadkov z visokim praznjenjem, hidravlični dvig |  |
| Stranska vrata na obeh straneh zabojnika, preklopna, z varovanjem proti neželenemu odpiranju |  |
| Ročni dvig zabojnika v primeru okvare |  |
| Višina kipanja minimalno 1400 mm |  |
| Kot kipanja minimalno 85 ° |  |
| Protiprašna zaščita zabojnika izvedbe z rolo ponjavo |  |
| Prometna signalizacija v skladu z veljavnimi cestno-prometnimi predpisi |  |
| Barva bela |  |
| Gumi odbojniki na zadnji strani kesona |  |
| Zvočni signal za vožnjo nazaj |  |
|  |  |
| **Garancijske zahteve:** |  |
| splošna garancija na kompletno vozilo najmanj 2 leti |  |
| Garancija na baterije najmanj 7 let |  |
|  |  |
| **Servisiranje:** |  |
| servis za garancijsko in izven garancijsko servisiranje mora biti v Sloveniji |  |
| prodajalec mora zagotoviti izvedbo servisnih storitev in dobavo rezervnih delov za obdobje desetih let od dobave stroja. Servisne storitve mora zagotavljati z odzivnim časom dveh delovnih dni s hkratno dobavo in zamenjavo obrabljivih rezervnih delov. |  |
|  |  |
| **Prevzem vozila:** |  |
| Prevzem se vrši na lokaciji podjetja VOKA SNAGA, d.o.o., Cesta dveh cesarjev 111, Ljubljana |  |
| Rok dobave za predmet javnega naročila je največ dvestodeset (210) dni od dneva podpisa pogodbe. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |

* Obvezna priloga: tehnična dokumentacija proizvajalca ponujenega vozila (opisi, kataloge, brošure, tehnični podatki)