|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Priloga 7/2*** |

|  |
| --- |
| **TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – SKLOP št. 2, postavka 2: OSEBNI AVTOMOBIL - oznaka M1 osebno vozilo, AC karavan ali AB vozilo z dvižnimi vrati zadaj - ŽALE** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Izpolni ponudnik z navedbo oziroma načinom izpolnitve posamezne zahteve** |
| Znamka vozila: |  |
| Tip vozila: |  |
| Izvedenka: |  |
|  |  |
| **OSNOVNE ZAHTEVE** |  |
| POGON: električno vozilo |  |
| moč motorja v KW: 70-100 |  |
| prostornina prtljažnega dela: min 0,9 m3 |  |
| dolžina vozila v mm: 4.300 – 4.500 |  |
| višina vozila v mm: max. 1900 |  |
| notranja višina v potniškem delu v mm: 1200 – 1350 |  |
| zunanja širina (brez ogledal) v mm: max 1.850 |  |
| nosilnost kg: min 480 |  |
| medosna razdalja v mm: 2.600-2.800 |  |
| število sedežev: 5 |  |
| število vrat: voznikova in sovoznikova vrata, drsna desna in leva vrata s steklom, zadaj dvižna enokrilna vrata s steklom |  |
| **OPREMA:** |  |
| menjalnik: avtomatski |  |
| barva: navadna bela |  |
| sedeži: oblazinjenje blago |  |
| servo volan |  |
| varnostna blazina za voznika |  |
| varnostna blazina za sovoznika |  |
| stranski zračni blazini za voznika in sovoznika |  |
| ABS zavorni sistem |  |
| asferično ogledalo na voznikovi strani |  |
| nastavljivi nasloni na sprednjih sedežih |  |
| volan nastavljiv po višini in globini |  |  | |  |
| enokrilna dvižna zadnja vrata s steklom |  |
| voznikov sedež nastavljiv tudi po višini |  |  |
| tretja zavorna luč |  |
| meglenki v sprednjem odbijaču |  |
| sistem za preprečevanje zagona motorja |  |
| avtomatsko prižiganje in ugašanje dnevnih luči |  |  | | | |
| dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje/ odklepanje |  |
| klimatska naprava: ročna - avtomatska |  |
| avtoradio z bluetooth povezavo za prostoročno telefoniranje |  |
| radius obračanja: največ 11,5 m |  |
| pogon: sprednji |  |
| senzor za parkiranje zadaj |  |
| priključni kabel za polnjene na 220v vtičnici |  |
| domet min. 250km z enim polnjenem |  |
| emisijski standard - izpusti: pod 50 COշ g/km |  |
| komplet obvezne opreme, (prva pomoč, varnostni trikotnik, žarnice in odsevni jopič ter gumi predpražniki za voznika, sovoznika in potnike |  |
| vsi dokumenti za registracijo (homologacija, račun, servisna knjižica, navodila za uporabo,...) |  |
| **ROK DOBAVE IN GARANCIJA:** |  |
| rok dobave: 4 mesecev od podpisa pogodbe |  |
| garancija: 5 let oz. 100.000 km |  |
| protikorozijska zaščita: 12 let |  |
|  |  |
| **SERVISIRANJE:** |  |
| Servis: Ponudnik mora zagotavljati pooblaščeni servis in rezervne dele najmanj 10 let. |  |
| Navedba pooblaščenih servisov: | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |

Obvezna priloga:

* tehnična dokumentacija proizvajalca ponujenega vozila (opisi, kataloge, brošure, tehnični podatki)