|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Priloga 7/5*** |

|  |
| --- |
| **TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – SKLOP št. 5,**  **postavka 9: TOVORNO VOZILO N1 BB furgon**  **s podaljšano kabino, JPE** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TEHNIČNE ZAHTEVE ZA POSTAVKO: TOVORNO VOZILO N1 BB furgon s podaljšano kabino**  **OPOMBA:**  Ponudnik mora ponuditi enako vozilo za celotno količino vozil (3X) iz navedene postavke | **Izpolni ponudnik z navedbo oziroma načinom izpolnitve posamezne zahteve** |
| Znamka vozila: |  |
| Tip vozila: |  |
| Izvedenka: |  |
| **OSNOVNE ZAHTEVE:** |  |
| Gorivo: Diesel |  |
| Moč motorja: od 110 KM do 145KM |  |
| Prostornina motorja: od 2200 do 3000ccm |  |
| Medosna razdalja: :od 3.680 – 3.690mm |  |
| Emisija izpušnih plinov CO2: 230 – 330 g/km |  |
| Menjalnik: ročni, najmanj 5-stopenjski |  |
| Barva: bela |  |
| Sedeži:1+2 |  |
| Zadnja krilna vrata z oknom |  |
|  |  |
| **OPREMA:** |  |
| Elektronski nadzor stabilnosti |  |
| Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika |  |
| Kombinirani sprednji stranski zračni blazini za glavo in prsni koš |  |
| Tritočkovni varnostni pasovi z zategovalnikom spredaj |  |
| Predelna stena, visoka, pločevina z oknom |  |
| Volanski drog nastavljiv po višini |  |
| Voznikov sedež nastavljiv po višini,dolžini in naklonu |  |
| Elektro-mehanski servo volan |  |
| Najmanj 15 palčna platišča |  |
| ABS-elektronska porazdelitev zavorne sile |  |
| 12-voltna vtičnica v tovornem prostoru |  |
| Centralno zaklepanje z radijskim daljinskim upravljanjem |  |
| Klimatska naprava |  |
| Električni pomik stekel vrat |  |
| Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali, asferično ogledalo na voznikovi strani |  |
| Pločevinasta drsna vrata |  |
| Avtoradio s CD MP3 predvajalnikom; 2 zvočnika |  |
| Naprava za prostoročno telefoniranje Bluetooth |  |
| Halogenski žarometi |  |
| Dnevne luči |  |
| Višina bočnih vrat:1580-1780mm  Dolžina tovornega prostora:2582-3040mm  Skupna višina 2500-2510mm |  |
| Pločevinasti boki tovornega prostora |  |
| USB vhod |  |
| Tempomat |  |
| Parkirni senzorji zadaj |  |
| **ROK DOBAVE IN GARANCIJA:** | |
| Rok dobave: (največ 100 dni) |  |
| Splošna garancijska doba: Minimalno 2 leti od datuma dobave |  |
| **SERVISIRANJE:** |  |
| Vsaj 1 pooblaščeni servis na območju Mestne občine Ljubljana ter primestnih občin |  |
| Navedba pooblaščenih servisov: | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |

Obvezna priloga:

* tehnična dokumentacija proizvajalca ponujenega vozila (opisi, kataloge, brošure, tehnični podatki)