Datum: 13. 9. 2023

ZADEVA: POJASNILO 2 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. **ŽALE-25/23 - Razširitev objekta na Tomačevski cesti 2, Ljubljana**

1. **Dne 11. 9. 2023 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:**

»Spoštovani!

Prosimo za objavo detajla oz. načrta hladilne komore.

Lep pozdrav!«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Hladilna komora je kot proizvod dan na trg.

Načrt in detajli ter strojna in elektro oprema so podani iz strani izbranega dobavitelja in proizvajalca hladilne komore (npr. LHT, EHO,… ali podobno).

Hladilna komora se postavi v obstoječ prostor.

1. **Dne 12. 9. 2023 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:**

»Spoštovani!

Prosimo za dodatne informacije glede sledečih alinej pri hladilni komori:

- število nivojev nakladanja krst: max. 2

- kapaciteta nakladanja: št. krst max. 70

Lep pozdrav!«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Hladilna komora mora omogočati max. 2 nivoja nakladanja krst.

Trenutno ni predvideno, da se bosta izvedla 2 nivoja in bodo krste postavljene samo na tleh (pritlično). Tehnologija shranjevanja in uvoza krst v hladilnico se bo izvajala po navodilu investitorja/naročnika.

1. **Dne 13. 9. 2023 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:**

»Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji je za vodjo del navedena naslednja zahteva:

a. 1 (enega) delavca GRADBENE STROKE, ki izpolnjuje pogoje za vodjo gradenj/vodjo del po GZ-1 in je sodeloval kot vodja del pri enem v Prilogi 5/1 navedenem objektu. Vodja gradenj mora kot prilogo 6/1 priložiti s strani investitorja referenčnega objekta potrjeno najmanj 1 (eno) osebno referenco, s katero dokazuje, da je v letih od 1. 1. 2017 do datuma oddane ponudbe sodeloval kot vodja del pri izvedbi gradnje podobnega objekta (kot podoben objekt se šteje gradnja objekta, katerega del je bila gradnja opornih zidov, izvedba strojnih in električnih inštalacij, ipd.), kot je predmet javnega naročila, v minimalni vrednosti 1.000.000,00 EUR brez DDV;

Ker na projektih, kjer so se izvajali oporni zidovi, velikokrat ni elektro in strojnih instalacij vas prosimo, da dopustite da se za ustrezno referenco šteje tudi izgradnja vkopanih zidov, ki so del zgradb (npr. vkopani kletni zidovi, ki podpirajo zemljino na eni strani). Takšni zidovi imajo namreč enako funkcijo kot oporni zidovi, ki se gradijo na cestah.

Hvala za razumvenje.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Naročnik, zaradi obsega del, ne bo spreminjal reference pri strokovni sposobnosti.

**Naročnik meni, da objavljen odgovor ni razlog za podaljšanje za oddajo ponudbe.**

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

*Pojasnilo je bilo dne, 13. 9. 2023 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.*

Lepo pozdravljeni!

JAVNI HOLDING Ljubljana

Sektor za javna naročila